附件2：
鼓励性执行标准

借鉴《浙江省住宅品质提升设计导则（试行）》

1.层高。设有地暖、户式中央空调系统的住宅，层高不应小于3.15m。
2.隔音。①住宅建筑应采取满足声环境要求的降噪技术措施。在高速公路、高架道路和铁路(含城市地上轨道交通)沿线两侧的首排住宅建筑，其朝向噪声源一侧的外门窗应采用三玻两腔等有效的隔声降噪措施。②地下室机动车坡道和住宅外墙间距不应小于3.0m，机动车坡道上方应设置隔音防雨顶棚。顶棚应能完整覆盖整个机动车坡道，坡道面层应采用降噪防滑措施。③电梯井道、设备机房台不宜紧邻卧室外墙设置。

3.安全。①小区固定机动车车位都配置充电桩或根据实际情况预留安装条件，充电桩供电的线路、桥架等要一次性建设到位。②电动自行车应设置集中充电场所，并安装自动灭火等消防设施。③公共电梯内设置智能分析和报警等措施，有电动自行车进入时，就会报警，暂停电梯运行。④鼓励住宅小区建设家庭AI管家系统，设置智能门锁、门窗传感器、烟雾传感器、一键呼救系统等，实现入侵、烟雾报警，联动推送报警信息。

